**Проект**

**Дополнения и изменения   
в «Требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов»   
утверждённые приказом Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168**

1. Изложить две первые позиции раздела 4 «Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса» в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса | | | | |
| Участок ведения буровых работ <7> | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы участка, указанного в проекте на бурение | Идентифицируются по признаку ведения горных работ, использования и получения опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С, и грузоподъемных механизмов. |
| Фонд скважин <8> | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода |

2. Изложить сноску 7 в следующей редакции:

«<7> В состав объекта входят все площадки буровых работ и (или) буровые установки, осуществляющие ведение буровых работ. В состав документов, подтверждающих право владения опасным производственным объектом, включаются копии лицензии на пользование недрами и (или) копии документов, подтверждающих право владения буровыми установками».

3. Изложить сноску 8 в следующей редакции:

«<8> В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов, КИПа, расположенные на территории предоставленного в пользование участка недр».